/* Please get help from ddrbin_tool_user_guide.txt and './ddrbin_tool -h' */
start tag=0x12345678
ddr2_freq=
lp2_freq=
ddr3_freq=
lp3_freq=
ddr4_freq=
lp4_freq=
lp4x_freq=
lp5_freq=

uart id=
uart iomux=
uart baudrate=

sr_idle=
pd_idle=

first scan channel=
channel mask=
stride type=
standby_idle=

ext_temp_ref_en=
link_ecc_en=
per_bank_ref_en=
derate_en=
auto_precharge_en=

res_space_remap_all=
res_space_remap_portion=

rd_vref_scan_en=
wr_vref_scan_en=
eye_2d_scan_en=

dis_train_print=

ssmod_downspread=
ssmod_div=
ssmod_spread=

ddr_2t=

pstore_base_addr=
pstore_buf_size=
uboot_log_en=
atf_log_en=
optee_log_en=
spl_log_en=
tpl_log_en=

pageclose=
boot_fsp=

ddr2_f1_freq_mhz=
ddr2_f2_freq_mhz=
ddr2_f3_freq_mhz=
ddr2_f4_freq_mhz=
ddr2_f5_freq_mhz=
phy_ddr2_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_ddr2_ca_drv_when_odten_ohm=
phy_ddr2_clk_drv_when_odten_ohm=
ddr2_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_ddr2_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_ddr2_ca_drv_when_odtoff_ohm=
phy_ddr2_clk_drv_when_odtoff_ohm=
ddr2_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_ddr2_odt_ohm=
ddr2_odt_ohm=
phy_ddr2_odt_pull_up_en=
phy_ddr2_odt_pull_dn_en=
phy_ddr2_odten_freq_mhz=
ddr2_odten_freq_mhz=
phy_ddr2_dq_sr_when_odten=
phy_ddr2_ca_sr_when_odten=
phy_ddr2_clk_sr_when_odten=
phy_ddr2_dq_sr_when_odtoff=
phy_ddr2_ca_sr_when_odtoff=
phy_ddr2_clk_sr_when_odtoff=

ddr3_f1_freq_mhz=
ddr3_f2_freq_mhz=
ddr3_f3_freq_mhz=
ddr3_f4_freq_mhz=
ddr3_f5_freq_mhz=
phy_ddr3_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_ddr3_ca_drv_when_odten_ohm=
phy_ddr3_clk_drv_when_odten_ohm=
ddr3_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_ddr3_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_ddr3_ca_drv_when_odtoff_ohm=
phy_ddr3_clk_drv_when_odtoff_ohm=
ddr3_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_ddr3_odt_ohm=
ddr3_odt_ohm=
phy_ddr3_odt_pull_up_en=
phy_ddr3_odt_pull_dn_en=
phy_ddr3_odten_freq_mhz=
ddr3_odten_freq_mhz=
phy_ddr3_dq_sr_when_odten=
phy_ddr3_ca_sr_when_odten=
phy_ddr3_clk_sr_when_odten=
phy_ddr3_dq_sr_when_odtoff=
phy_ddr3_ca_sr_when_odtoff=
phy_ddr3_clk_sr_when_odtoff=

ddr4_f1_freq_mhz=
ddr4_f2_freq_mhz=
ddr4_f3_freq_mhz=
ddr4_f4_freq_mhz=
ddr4_f5_freq_mhz=
phy_ddr4_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_ddr4_ca_drv_when_odten_ohm=
phy_ddr4_clk_drv_when_odten_ohm=
ddr4_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_ddr4_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_ddr4_ca_drv_when_odtoff_ohm=
phy_ddr4_clk_drv_when_odtoff_ohm=
ddr4_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_ddr4_odt_ohm=
ddr4_odt_ohm=
phy_ddr4_odt_pull_up_en=
phy_ddr4_odt_pull_dn_en=
phy_ddr4_odten_freq_mhz=
ddr4_odten_freq_mhz=
phy_ddr4_dq_sr_when_odten=
phy_ddr4_ca_sr_when_odten=
phy_ddr4_clk_sr_when_odten=
phy_ddr4_dq_sr_when_odtoff=
phy_ddr4_ca_sr_when_odtoff=
phy_ddr4_clk_sr_when_odtoff=

lp2_f1_freq_mhz=
lp2_f2_freq_mhz=
lp2_f3_freq_mhz=
lp2_f4_freq_mhz=
lp2_f5_freq_mhz=
phy_lp2_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_lp2_ca_drv_when_odten_ohm=
phy_lp2_clk_drv_when_odten_ohm=
lp2_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_lp2_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp2_ca_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp2_clk_drv_when_odtoff_ohm=
lp2_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp2_odt_ohm=
lp2_odt_ohm=
phy_lp2_odt_pull_up_en=
phy_lp2_odt_pull_dn_en=
phy_lp2_odten_freq_mhz=
lp2_odten_freq_mhz=
phy_lp2_dq_sr_when_odten=
phy_lp2_ca_sr_when_odten=
phy_lp2_clk_sr_when_odten=
phy_lp2_dq_sr_when_odtoff=
phy_lp2_ca_sr_when_odtoff=
phy_lp2_clk_sr_when_odtoff=

lp3_f1_freq_mhz=
lp3_f2_freq_mhz=
lp3_f3_freq_mhz=
lp3_f4_freq_mhz=
lp3_f5_freq_mhz=
phy_lp3_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_lp3_ca_drv_when_odten_ohm=
phy_lp3_clk_drv_when_odten_ohm=
lp3_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_lp3_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp3_ca_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp3_clk_drv_when_odtoff_ohm=
lp3_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp3_odt_ohm=
lp3_odt_ohm=
phy_lp3_odt_pull_up_en=
phy_lp3_odt_pull_dn_en=
phy_lp3_odten_freq_mhz=
lp3_odten_freq_mhz=
phy_lp3_dq_sr_when_odten=
phy_lp3_ca_sr_when_odten=
phy_lp3_clk_sr_when_odten=
phy_lp3_dq_sr_when_odtoff=
phy_lp3_ca_sr_when_odtoff=
phy_lp3_clk_sr_when_odtoff=

lp4_f1_freq_mhz=
lp4_f2_freq_mhz=
lp4_f3_freq_mhz=
lp4_f4_freq_mhz=
lp4_f5_freq_mhz=
phy_lp4_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_lp4_ca_drv_when_odten_ohm=
phy_lp4_clk_drv_when_odten_ohm=
lp4_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_lp4_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp4_ca_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp4_clk_drv_when_odtoff_ohm=
lp4_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp4_odt_ohm=
lp4_odt_ohm=
lp4_ca_odt_ohm=
lp4_drv_pu_cal_odten=
lp4_drv_pu_cal_odtoff=
phy_lp4_drv_pull_dn_en_odten=
phy_lp4_drv_pull_dn_en_odtoff=
phy_lp4_odten_freq_mhz=
lp4_dq_odten_freq_mhz=
phy_lp4_dq_sr_when_odten=
phy_lp4_ca_sr_when_odten=
phy_lp4_clk_sr_when_odten=
phy_lp4_dq_sr_when_odtoff=
phy_lp4_ca_sr_when_odtoff=
phy_lp4_clk_sr_when_odtoff=
lp4_ca_odten_freq_mhz=
phy_lp4_cs_drv_odten=
phy_lp4_cs_drv_odtoff=
lp4_odte_ck=
lp4_odte_cs_en=
lp4_odtd_ca_en=
phy_lp4_dq_vref_when_odten=
lp4_dq_vref_when_odten=
lp4_ca_vref_when_odten=
phy_lp4_dq_vref_when_odtoff=
lp4_dq_vref_when_odtoff=
lp4_ca_vref_when_odtoff=

ddr2_bytes_map=
ddr3_bytes_map=
ddr4_bytes_map=
lp2_bytes_map=
lp3_bytes_map=
lp4_bytes_map=
lp3_dq0_7_map=
lp2_dq0_7_map=
ddr4_cs0_dq0_dq15_map=
ddr4_cs0_dq16_dq31_map=
ddr4_cs1_dq0_dq15_map=
ddr4_cs1_dq16_dq31_map=

lp4x_f1_freq_mhz=
lp4x_f2_freq_mhz=
lp4x_f3_freq_mhz=
lp4x_f4_freq_mhz=
lp4x_f5_freq_mhz=
phy_lp4x_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_lp4x_ca_drv_when_odten_ohm=
phy_lp4x_clk_drv_when_odten_ohm=
lp4x_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_lp4x_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp4x_ca_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp4x_clk_drv_when_odtoff_ohm=
lp4x_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp4x_odt_ohm=
lp4x_odt_ohm=
lp4x_ca_odt_ohm=
lp4x_drv_pu_cal_odten=
lp4x_drv_pu_cal_odtoff=
phy_lp4x_drv_pull_dn_en_odten=
phy_lp4x_drv_pull_dn_en_odtoff=
phy_lp4x_odten_freq_mhz=
lp4x_dq_odten_freq_mhz=
phy_lp4x_dq_sr_when_odten=
phy_lp4x_ca_sr_when_odten=
phy_lp4x_clk_sr_when_odten=
phy_lp4x_dq_sr_when_odtoff=
phy_lp4x_ca_sr_when_odtoff=
phy_lp4x_clk_sr_when_odtoff=
lp4x_ca_odten_freq_mhz=
phy_lp4x_cs_drv_odten=
phy_lp4x_cs_drv_odtoff=
lp4x_odte_ck=
lp4x_odte_cs_en=
lp4x_odtd_ca_en=
phy_lp4x_dq_vref_when_odten=
lp4x_dq_vref_when_odten=
lp4x_ca_vref_when_odten=
phy_lp4x_dq_vref_when_odtoff=
lp4x_dq_vref_when_odtoff=
lp4x_ca_vref_when_odtoff=

lp5_f1_freq_mhz=
lp5_f2_freq_mhz=
lp5_f3_freq_mhz=
lp5_f4_freq_mhz=
lp5_f5_freq_mhz=
phy_lp5_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_lp5_ca_drv_when_odten_ohm=
phy_lp5_clk_drv_when_odten_ohm=
lp5_dq_drv_when_odten_ohm=
phy_lp5_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp5_ca_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp5_clk_drv_when_odtoff_ohm=
lp5_dq_drv_when_odtoff_ohm=
phy_lp5_odt_ohm=
lp5_odt_ohm=
lp5_ca_odt_ohm=
lp5_drv_pu_cal_odten=
lp5_drv_pu_cal_odtoff=
phy_lp5_drv_pull_dn_en_odten=
phy_lp5_drv_pull_dn_en_odtoff=
phy_lp5_odten_freq_mhz=
lp5_dq_odten_freq_mhz=
phy_lp5_dq_sr_when_odten=
phy_lp5_ca_sr_when_odten=
phy_lp5_clk_sr_when_odten=
phy_lp5_dq_sr_when_odtoff=
phy_lp5_ca_sr_when_odtoff=
phy_lp5_clk_sr_when_odtoff=
lp5_ca_odten_freq_mhz=
lp5_wck_odt_en_freq=
lp5_wck_odt=
phy_lp5_cs_drv_odten=
phy_lp5_cs_drv_odtoff=
lp5_odte_ck=
lp5_odte_cs_en=
lp5_odtd_ca_en=
lp5_nt_odt=
phy_lp5_dq_vref_when_odten=
lp5_dq_vref_when_odten=
lp5_ca_vref_when_odten=
phy_lp5_dq_vref_when_odtoff=
lp5_dq_vref_when_odtoff=
lp5_ca_vref_when_odtoff=

ch_mask0=
ch_mask1=
bank_mask0=
bank_mask1=
bank_mask2=
bank_mask3=
rank_mask0=
rank_mask1=

end
